|  |
| --- |
| Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 5 пункту 2 розділу II) |

**УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА**  
**об'єктів з централізованого водопостачання та/або водовідведення**  
**Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради**  
**(найменування ліцензіата підприємства)**

**на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання** | | **Одиниця виміру** | **Загальний показник** |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1\*) | | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | | осіб | 35100 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | | осіб | 15032 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | | осіб | 14710 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки | | осіб | 322 |
| 6 | Кількість населення, що користуються привізною питною водою (населення) | | осіб | - |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | | осіб | - |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | | од. | - |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8 / рядок 10) | | % | - |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | | од. | 12421 |
| 11 | населення | | од. | 12002 |
| 12 | бюджетних установ | | од. | 28 |
| 13 | інших | | од. | 391 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 х 100), з них: | | % | 42,8 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 х 100) | | % | 97,8 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5 / рядок 3 х 100) | | % | 2,2 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | | од. | 10223 |
| 18 | населення | | од. | 9849 |
| 19 | бюджетних установ | | од. | 3 |
| 20 | інших | | од. | 371 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17 / рядок 10 х 100), з них: | | % | 82,3 |
| 22 | населення (рядок 18 / рядок 11 х 100) | | % | 82,1 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19 / рядок 12 х 100) | | % | 10,7 |
| 24 | інших (рядок 20 / рядок 13 х 100) | | % | 94,9 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | | км | 62,6 |
| 26 | водоводів | | км | 13,6 |
| 27 | вуличної мережі | | км | 49,0 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | - |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10 / рядок 25) | | од./км | 198,4 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | | км | 19,6 |
| 31 | водоводів | | км | 3,9 |
| 32 | вуличної мережі | | км | 15,7 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | - |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30 / рядок 25 х 100), з них: | | % | 31,3 |
| 35 | водоводів (рядок 31 / рядок 26 х 100) | | % | 28,7 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32 / рядок 27 х 100) | | % | 32,0 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33 / рядок 28 х 100) | | % | - |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | | осіб | 60 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | | осіб | 58 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39 / рядок 10 х 1000) | | ос./1000 од. | 4,7 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | | осіб/1 км | 0,9 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | | тис. м **-3**/рік | 1189,5 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому | | тис. м **-3**/добу | 3,26 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | | тис. м **-3**/рік | - |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік | | тис. м **-3**/рік | - |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | | тис. м **-3**/добу | - |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік | | тис. м **-3**/рік | 1187,24 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | | тис. м **-3**/добу | 3,25 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | | тис. м **-3**/рік | 806,38 |
| 50 | населенню | | тис. м **-3**/рік | 617,75 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52 + рядок 53), з них: | | тис. м **-3**/рік | 52,35 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | | тис. м **-3**/рік | 2,26 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | | тис. м**3**/рік | 50,09 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51 / (рядок 42 + рядок 44) х 100) | | % | 4,4 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56 + рядок 57), з них: | | тис. м **-3**/рік | 330,77 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42 + рядок 44 - рядок 47 - рядок 52) | | тис. м **-3**/рік | - |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47 - рядок 49 - рядок 53) | | тис. м **-3**/рік | 330,77 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57 / рядок 47 х 100) | | % | 27,8 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57 / рядок 25) | | тис. м **-3**/км | 5,28 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47 / рядок 3 х 1000000 / 365) | | л/добу | 216,4 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50 / рядок 3 х 1000000 / 365) | | л/добу | 112,6 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | | од. | 8 |
| 63 | Розрахунковий об'єм запасів питної води | | тис. м**3** | 4,8 |
| 64 | Наявний об'єм запасів питної води | | тис. м**3** | 4,8 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64 / рядок 63 х 100) | | % | 100 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | | од. | - |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: | | од. | 4 |
| 68 | кількість свердловин | | од. | 11 |
| 69 | Кількість окремих свердловин | | од. | 3 |
| 70 | Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66 + рядок 67 + рядок 69) | | од. | 7 |
| 71 | Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів | | од. | 3 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | | тис. кВт/год | 1067,26 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м **-3** води | | кВт\*год/м **-3** | 0,899 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | | од. | - |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | | тис. кВт/год | - |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м **-3** води | | кВт\*год/м**3** | - |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води | | од. | - |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | | од. | 7 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | 7 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | | тис. кВт/год | 536,27 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м **-3** води у мережу | | кВт\*год./м **-3** | 0,452 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | | од. | 5 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | | од. | 6 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83 / рядок 82 х 100) | | % | 54,5 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | | од. | 3 |
| 86 | рідкого хлору | | од. | - |
| 87 | гіпохлориду | | од. | 3 |
| 88 | ультрафіолету | | од. | - |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | 3 |
| 90 | Кількість лабораторій | | од. | 1 |
| 91 | Кількість майстерень | | од. | 2 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | | од. | 5 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу | | тис. м **-3**/добу | 6,7 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | | тис. м **-3**/добу | 4,8 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | | тис. м**3**/добу | - |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47 / 365 / рядок 93 х 100) | | % | 48,5 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42 / 365 / рядок 94 х 100) | | % | 67,9 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45 / 365 / рядок 95 х 100) | | % | - |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | | аварії | 165 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99 / рядок 25) | | аварії/км | 2,6 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | | тис. кВт/год | 1067,26 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | | тис. грн. | 2640,3 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1 м**3** води (рядок 101 / (рядок 42 + рядок 44) | | кВт \* год/м **-3** | 0,898 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | | тис. грн. | 11300,2 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104 / рядок 49) | | грн./м**3** | 14,01 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | | тис. грн. | 6042,1 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106 / рядок 104 х 100) | | % | 53,5 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102 / рядок 104 х 100) | | % | 23,4 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | | тис. грн. | - |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109 / рядок 104 х 100) | | % | - |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | | тис. грн. | 253,1 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | | тис. грн. | 204,53 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111 / рядок 104 х 100) | | % | 2,2 |
| **N з/п** | **II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення** | | **Одиниця виміру** | **Загальний показник** |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2\*) | | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | | осіб | 35100 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | | осіб | 18795 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | | осіб | 14215 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | | осіб | 4580 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | | од. | 9412 |
| 7 | населення | | од. | 9073 |
| 8 | бюджетних установ | | од. | 26 |
| 9 | інших | | од. | 313 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 х 100), з них: | | % | 53,5 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 х 100) | | % | 75,6 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5 / рядок 3 х 100) | | % | 24,4 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | | од. | - |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13 / рядок 6 х 100) | | % | - |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | | км | 55,3 |
| 16 | головних колекторів | | км | 20,5 |
| 17 | напірних трубопроводів | | км | 8,8 |
| 18 | вуличної мережі | | км | 15,9 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | 10,1 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6 / рядок 15) | | од./км | 170,2 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | | км | 16,6 |
| 22 | головних колекторів | | км | 4,3 |
| 23 | напірних трубопроводів | | км | 2,2 |
| 24 | вуличної мережі | | км | 6,9 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | 3,2 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21 / рядок 15 х 100), з них: | | % | 30,0 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22 / рядок 16 х 100) | | % | 21,0 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23 / рядок 17 х 100) | | % | 25,0 |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24 / рядок 18 х 100) | | % | 43,4 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25 / рядок 19 х 100) | | % | 31,4 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | | осіб | 87 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | | осіб | 79 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32 / рядок 6 х 1000) | | ос./1000 од. | 8,4 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32 / рядок 15) | | осіб/1 км | 1,4 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | | тис. м **-3**/рік | 1160,96 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | | тис. м **-3**/рік | - |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | | тис. м **-3**/добу | 3,18 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | | тис. м **-3**/рік | 1160,96 |
| 39 | з повним біологічним очищенням | | тис. м **-3**/рік | 1160,96 |
| 40 | з доочищенням | | тис. м **-3**/рік | - |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | | тис. м **-3**/добу | 3,18 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35 - рядок 38) | | тис. м **-3**/рік | - |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42 / рядок 35 х 100) | | % | - |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35 - рядок 39) | | тис. м **-3**/рік | - |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44 / рядок 35 х 100) | | % | - |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | | тис. м **-3**/рік | - |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46 / рядок 35 х 100) | | % | - |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: | | тис. м **-3**/рік | 918,65 |
| 49 | населення | | тис. м **-3**/рік | 546,91 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | | од. | 1985 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50 / рядок 15) | | од./км | 35,9 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік | | аварії/рік | 56 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52 / рядок 15) | | аварії/км | 1,0 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35 / рядок 3 х 1000000 / 365) | | л/добу | 169,2 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39 / рядок 3 х 1000000 / 365) | | л/добу | 169,2 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачки стічних вод | | од. | 7 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | | од. | 2 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | | од. | 19 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | 16 |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | | од. | 2 |
| 61 | рідкого хлору | | од. | - |
| 62 | гіпохлориду | | од. | 2 |
| 63 | ультрафіолету | | од. | - |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | 1 |
| 65 | Кількість лабораторій | | од. | 1 |
| 66 | Кількість майстерень | | од. | 1 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | | од. | 2 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | | тис. м **-3**/добу | 5,4 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | | тис. м **-3**/добу | 11,5 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | | тис. м**3**/добу | 4,2 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35 / 365 / рядок 68 х 100) | | % | 58,9 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38 / 365 / рядок 70 х 100) | | % | 75,7 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | | тис. кВт\*год | 1093,88 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | | тис. кВт\*год | 618,51 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м **-3** стічних вод (рядок 74 / рядок 73 х 100) | | кВт\*год/м**3** | 56,54 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | | тис. кВт\*год | 475,37 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м**3** стічних вод (рядок 76 / рядок 73 х 100) | | кВт\*год/м **-3** | 43,46 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | | тис. грн. | 2700,6 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1 м **-3** стічних вод (рядок 73 / рядок 35) | | кВт\*год/м **-3** | 0,943 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | | тис. грн. | 14926,2 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80 / рядок 48) | | грн./м**3** | 16,2 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | | тис. грн. | 8547,2 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82 / рядок 80 х 100) | | % | 57,3 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78 / рядок 80 х 100) | | % | 18,1 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | | тис. грн. | 831,1 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | | тис. грн. | 279,2 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85 / рядок 80 х 100) | | % | - |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Примітки: | | Кількість багатоповерхових будинків | | од.252 |
|  | | Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | | од.8567 |
|  | | Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | | од.3435 |
|  | | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | | од.6 |
|  | | Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | | од.8007 |
|  | | Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | | од.1842 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*1 | **Назва населених пунктів, яким надаються послуги:** | |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) 35100 |
| 1 | М. Старокостянтинів |  |
| ... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \*2 | **Назва населених пунктів, яким надаються послуги** | |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |
| 1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Водоканал» (посадова особа ліцензіата) | \_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Ігор МОРОЗ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) | \_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Віра ПОЛІЩУК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Головний інженер КП «Водоканал» (посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Михайло ЧМУТ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |